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参数
1、设备获得三类医疗器械注册证（国械注准）。
2、设备在临床上可用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列。以提供的医疗器械注册证适用范围/预期用途作为评价依据。
3、采用四色荧光技术，单次可同时运行≥2张载片。
4、配置≥2种不同规格数载片，且均获得批准可用于临床。大通量载片单次运行可产生≥200M序列片段,中通量载片单次运行可产生≥80M序列片段
5、支持多种测序模式，支持单端测序 (SE) 和双端测序 (PE),且试剂盒已获批准可用于临床。
8、控制电脑配置：内存≥64GB，机械硬盘≥6TB，操作系统：Windows 10或以上。
9、基于所投设备可提供生育遗传、感染、肿瘤等多个高通量基因检测临床应用产品本地化检测。
10、可提供该设备上可使用的临床高通量基因检测试剂盒≥5种,需提供试剂盒的三类医疗器械注册证（需技术原理一致），并提供试剂盒厂家出具的试剂在所投设备上可使用的说明函。
11、可提供与高通量基因检测试剂盒配套使用的数据分析软件≥5种，需提供医疗器械注册证，并提供软件厂家出具的软件可与所投设备及试剂盒配套使用的说明函。
12、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用机一台）。
13、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。
14、配置生信分析系统一套须与投标基因测序仪配备。
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