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参数
1. ≥21.5英寸高分辨率液晶显示器，屏幕亮度和对比度可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可向左向右 ≥85° 旋转，可前后折叠
2. ≥13.3英寸操作面板具备防眩光彩色触摸屏，可独立调节角度
3. 触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）
4. 控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升，上下移动≥20cm
5. 多倍信号并行处理技术
6. 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
7. 数字化二维灰阶成像及M型显像单元
8. 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像
9. 曲线解剖M型技术
10. 彩色多普勒成像技术
11. 彩色多普勒能量图技术
12. 方向性能量图技术
13. 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)
14. 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化
15. 空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式
16. 斑点噪声抑制技术，在二维图像成像下可支持≥7档调节
17. 具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化
18. 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度
19. 图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大
20. 支持线阵探头双B图像拼接
21. 具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等
22. 血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性
23. 配置要求：台式超声，三把探头，（一把凸阵，一把线阵。一把相控阵）
24. 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应
25. 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
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